装修工程量清单预估

一、拆除及新建项目

1、墙体拆除（2面墙）

2、拆除后墙面修补

3、墙面乳胶漆处理

4、新实训室遮光窗帘制作及安装

5、吊顶（信息415房间吊顶，与信息413、414一致）

6、搬迁导致静电地板及辅材不够由施工方自行补齐，不额外购买

二、强、弱电系统及灯具

1、强电引线（需要添加一个从一楼配电房引电到四楼，电线规格为16\*5）

2、实训内强电布线

3、机位布线工程

4、灯具含灯头线

5、电脑插座及开关面板

6、更换网线、插排（网线使用超五类以上材质，插排使用公牛牌插排，并预留10个插排。网线使用主流品牌网线）

三、杂项

1、四楼材料上楼（含投影迁移）

2、2个柜机空调移机，5个挂机拆除

3、垃圾外运

4、完工保洁